**成都太和坊酿造有限公司太和豆豉、蜀香调料生产线新建项目**

**变更情况说明**

**成都市青白江生态环境局：**

我公司“太和豆豉、蜀香调料生产线新建项目”于2019年11月建成，并投入生产。该项目总占地面积40000m2（60亩），分期建设，一期占地面积30000 m2，预留二期用地10000 m2。项目设计生产豆豉4000吨/年，甜面酱6000吨/年，复合调料7000吨/年。本项目实际总投资16000万元，其中环保投资370.5万元，占总投资2.32%。

项目于2018年6月委托四川省国环环境工程咨询有限公司编制了环境影响评价报告书，于2018年7月取得了原成都市环境保护局出具的审查批复（成环评审[2018]144号）。项目开工时间为2018年7月，2019年11月建成并投入运行。

项目实际建设内容基本与环评一致，主要变更情况如下：新建1栋厂房（2F），建筑面积23685.22m2；新建临时办公区（670m2），位于厂区东南侧；2#实验室位于厂房2F；煮椒废气引至楼顶经一套水膜处理设备处理异味；柴油发电机已闲置停用。项目以上变更不构成重大变动，并已纳入竣工环保验收管理。

**表1 项目变更情况一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 环评情况 | 实际情况 |
| 1 | 新建1栋厂房（2F），建筑面积23685.22m2 | 新建1栋厂房（2F），建筑面积23685.22m2 |
| 2 | 临时办公场所、2#实验室位于厂房3层，建筑面积为1300.9m2 | 新建临时办公区，建筑面积670m2，位于厂区东南侧 |
| 3 | 2#实验室位于厂房2层，面积约500m2 |
| 4 | 设置一台350KW的柴油发电机，设置在项目地块北侧，存放柴油量为0.5t | 柴油发电机已闲置停用。 |
| 5 | 设置1个1m3中和槽，位于车间3楼2#实验室内 | 未建中和槽，在污水处理站调节池内调节进水pH。 |
| 6 | / | 煮椒废气引至楼顶通过一套水膜处理设备处理异味，经15米高排气筒排放。 |

**成都太和坊酿造有限公司**

**2020年12月2日**